1. LAN a WAN

2. Internetový protocol, ktorý udáva adresy daným počítačom a umožňuje routerom presmerovavat framy existuju 2 verzie IPv4(32bit) a IPv6(128bit)

3. TCP je Transmission control protocol a sluzi na komunikaciu medzi dvoma bodmi, hlada najrychlejsiu trasu a je bez chybovy oproti UDP

4. Whatsapp instagram facebook

5. protocol subdomena domena pripona a adressa https://haha.radamladych.eu/neviem